Azure Iot Hub als Backend

Raspberry Pi-Rechner mit Feuchtigkeitssensor

Feuchtigkeitswerte in den Iot Hub schieben

Maximal 8000 Nachrichten am tag

Jede Nachricht brauch einen Property mit dem Namen der Gruppe

Frontend (Subscriber)

Web-App (JavaScript/ HTML oder C#)

Backend (MQTT Brocker)

IOT HUB

WEB Jobs

Raspberry (Publisher)

Raspberry in Betrieb nehmen

Sensor in Betrieb nehmen

Verbindung zu Backend aufbauen